#include<Servo.h>

Servo myservo;

Servo myservo1;

int i=0;

int j=0;

void setup() {

  myservo.attach(5);

    myservo1.attach(8);

}

void loop() {

  for(i=0;i<=180;+=i) {

  myservo.write(i);

  delay(15);

  }

  for(i=180;i>=0;-=i) {

  myservo.write(i);

  delay(15);

  }

  for(j=0;j<=90;+=j){

  myservo1.write(i);

  delay(15);

  }

  for(j=90;j>=0;-=j) {

  myservo1.write(i);

  delay(15);

  }

}